# Kyocera

## Обновление ПО

Извлечь файлы из архива, зайти в папку соответствующую модели принтера и скопировать на флешку в корень. Чтобы файлы были без папки

1.  Включи питание и дождись пока на дисплее будет написано “Ready to print” («Готов к печати»), затем выключи устройство.
2.  Вставь флешку с обновлением в USB-порт
3.  Включи питание
4.  В течении 40 секунд будет отображаться на экране надпись “FW-Update” и будет мигать индикатор «память»
5.  Окончание прошивки будет выведено на экран сообщением complite и индикатор «память» перестанет мигать
6.  Выдерни кабель из устройства и вытащи флешку
7.  Готово

Для проверки версии используй вход в системное меню 10871087 и команду U000

Если обновление производится из-за того, что были проблемы, то после обновления, нужно сбросить на заводские параметры. Для этого:

1.  Включить МФУ и дождаться окончания загрузку
2.  Набрать 10871087, и мы попадаем в техническое меню
3.  Набираем команду U021
4.  Нажимаем большую зеленую кнопку «Старт»
5.  Выбираем \[EXECUTE\] и нажимаем кнопку «Старт»
6.  Выключаем питание
7.  Включаем питание
8.  Настройки сброшены

## Сбой обновления

В случаях возникновения сбоев в момент прошивки устройства можно провести процедуру по восстановлению микропрограммного обеспечения.

Данная процедура называется **Emergency update**. Вот краткая инструкция по ее проведению:

1.  Загрузить обычную прошивку с сайта Kyocera Document Solutions
2.  Распаковать и скопировать все файлы на флешку
3.  Открыть скопированные файлы на флешке и:
4.  переименовать файл DL\_CTRL.**\* в KM\_EMRG.**\* *(где .\*\*\* – расширение файла)*
5.  удалить файл ES\_SKIP.ON
6.  Вставить флешку в аппарат, включить и ждать. Прошивка займет значительно больше времени, чем обычно.

## Файлы прошивок

[https://cloud.mail.ru/public/4pfw/P4JtQwhfa](https://cloud.mail.ru/public/4pfw/P4JtQwhfa)

## Страница в ВК с прошивками

[https://vk.com/topic-115150661\_35168109](https://vk.com/topic-115150661_35168109)